(module Module_A20 (layer F.Cu) (tedit 601388C6)
  (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Module_A20 (at 0 -0.5) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd oval (at -29 27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd oval (at -31 27) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at -27 27) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at -25 27) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at -23 27) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at -21 27) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at -19 27) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at -17 27) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd oval (at -15 27) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd oval (at -13 27) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd oval (at -11 27) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd oval (at -9 27) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd oval (at -7 27) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd oval (at -5 27) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd oval (at -3 27) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd oval (at -1 27) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd oval (at 1 27) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd oval (at 3 27) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd oval (at 5 27) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd oval (at 7 27) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd oval (at 9 27) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd oval (at 11 27) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd oval (at 13 27) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd oval (at 15 27) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd oval (at 17 27) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd oval (at 19 27) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd oval (at 21 27) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd oval (at 23 27) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd oval (at 25 27) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd oval (at 27 27) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd oval (at 29 27) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd oval (at 31 27) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd oval (at 34 27 90) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd oval (at 34 25 90) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 35 smd oval (at 34 23 90) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd oval (at 34 21 90) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd oval (at 34 19 90) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd oval (at 34 17 90) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 39 smd oval (at 34 15 90) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 40 smd oval (at 34 13 90) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 41 smd oval (at 34 11 90) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 42 smd oval (at 34 9 90) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 43 smd oval (at 34 7 90) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 44 smd oval (at 34 5 90) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 45 smd oval (at 34 3 90) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 46 smd oval (at 34 1 90) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 47 smd oval (at 34 -1 90) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 48 smd oval (at 34 -3 90) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 49 smd oval (at 34 -5 90) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 50 smd oval (at 34 -7 90) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 51 smd oval (at 34 -9 90) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 52 smd oval (at 34 -11 90) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 53 smd oval (at 34 -13 90) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 54 smd oval (at 34 -15 90) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 55 smd oval (at 34 -17 90) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 56 smd oval (at 34 -19 90) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 57 smd oval (at 34 -21 90) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 58 smd oval (at 34 -23 90) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 59 smd oval (at 34 -25 90) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 60 smd oval (at 34 -27 90) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 61 smd oval (at 31 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 62 smd oval (at 29 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 63 smd oval (at 27 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 64 smd oval (at 25 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 65 smd oval (at 23 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 66 smd oval (at 21 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 67 smd oval (at 19 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 68 smd oval (at 17 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 69 smd oval (at 15 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 70 smd oval (at 13 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 71 smd oval (at 11 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 72 smd oval (at 9 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 73 smd oval (at 7 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 74 smd oval (at 5 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 75 smd oval (at 3 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 76 smd oval (at 1 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 77 smd oval (at -1 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 78 smd oval (at -3 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 79 smd oval (at -5 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 80 smd oval (at -7 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 81 smd oval (at -9 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 82 smd oval (at -11 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 83 smd oval (at -13 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 84 smd oval (at -15 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 85 smd oval (at -17 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 86 smd oval (at -19 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 87 smd oval (at -21 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 88 smd oval (at -23 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 89 smd oval (at -25 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 90 smd oval (at -27 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 91 smd oval (at -29 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 92 smd oval (at -31 -27 180) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 93 smd oval (at -34 -27 270) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 94 smd oval (at -34 -25 270) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 95 smd oval (at -34 -23 270) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 96 smd oval (at -34 -21 270) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 97 smd oval (at -34 -19 270) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 98 smd oval (at -34 -17 270) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 99 smd oval (at -34 -15 270) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 100 smd oval (at -34 -13 270) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 101 smd oval (at -34 -11 270) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 102 smd oval (at -34 -9 270) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 103 smd oval (at -34 -7 270) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 104 smd oval (at -34 -5 270) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 105 smd oval (at -34 -3 270) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 106 smd oval (at -34 -1 270) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 107 smd oval (at -34 1 270) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 108 smd oval (at -34 3 270) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 109 smd oval (at -34 5 270) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 110 smd oval (at -34 7 270) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 111 smd oval (at -34 9 270) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 112 smd oval (at -34 11 270) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 113 smd oval (at -34 13 270) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 114 smd oval (at -34 15 270) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 115 smd oval (at -34 17 270) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 116 smd oval (at -34 19 270) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 117 smd oval (at -34 21 270) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 118 smd oval (at -34 23 270) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 119 smd oval (at -34 25 270) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 120 smd oval (at -34 27 270) (size 1.4 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 121 smd circle (at -31 23) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 122 smd circle (at -31 21) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 123 smd circle (at -31 19) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 124 smd circle (at -31 17) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 125 smd circle (at -31 15) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 126 smd circle (at -31 13) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 127 smd circle (at -31 11) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 128 smd circle (at -31 9) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 129 smd circle (at -31 7) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 130 smd circle (at -31 5) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 131 smd circle (at -31 3) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 132 smd circle (at -31 1) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 133 smd circle (at -31 -1) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 134 smd circle (at -31 -3) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 135 smd circle (at -31 -5) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 136 smd circle (at -31 -7) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 137 smd circle (at -31 -9) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 138 smd circle (at -31 -11) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 139 smd circle (at -31 -13) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 140 smd circle (at -31 -15) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 141 smd circle (at -31 -17) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 142 smd circle (at -31 -19) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 143 smd circle (at -31 -21) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 144 smd circle (at -31 -23) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 145 smd circle (at 31 -23) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 146 smd circle (at 31 -21) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 147 smd circle (at 31 -19) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 148 smd circle (at 31 -17) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 149 smd circle (at 31 -15) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 150 smd circle (at 31 -13) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 151 smd circle (at 31 -11) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 152 smd circle (at 31 -9) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 153 smd circle (at 31 -7) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 154 smd circle (at 31 -5) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 155 smd circle (at 31 -3) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 156 smd circle (at 31 -1) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 157 smd circle (at 31 1) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 158 smd circle (at 31 3) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 159 smd circle (at 31 5) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 160 smd circle (at 31 7) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 161 smd circle (at 31 9) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 162 smd circle (at 31 11) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 163 smd circle (at 31 13) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 164 smd circle (at 31 15) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 165 smd circle (at 31 17) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 166 smd circle (at 31 19) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 167 smd circle (at 31 21) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 168 smd circle (at 31 23) (size 1.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
